Карта рисков машиниста крана
Учебный образец для адаптации • A119 • версия 1 от 09.10.2026
Файл помогает описать рабочее место и отдельные опасные события. Он не является результатом обследования, обязательной формой, допуском к работе или подтверждением исправности крана. Баллы, выводы и реквизиты работодателя заполняют после оценки фактических условий.
Исходные сведения
	Организация и участок
	Заполнить: __________________________________

	Рабочее место и работник
	Заполнить по принятому порядку: ________________

	Кран и управление
	Тип, идентификатор, место, способ управления: ______
___________________________________________

	Грузы и операции
	Виды грузов, места приёма и установки: ___________
___________________________________________

	Участники и границы
	Кто управляет, стропует, организует работы: ________
___________________________________________

	Документы и метод оценки
	Руководство, инструкции, шкалы и критерии: _______
___________________________________________


Как использовать файл
Изучите пример на следующей странице. Затем заполните отдельный лист для каждого существенного сценария своего участка, добавив или исключив операции по результатам обследования. Действующие меры и только запланированные мероприятия записывайте раздельно. Числовые уровни определяйте по выбранному методу, а не по этому образцу.


Учебный разбор одного сценария
Условие: мостовой кран в закрытом цехе, управление из кабины; строповку выполняет отдельный работник. Рассматривается приём груза в зоне ограниченного обзора. Это условный пример, а не описание реального предприятия.
	Операция
	Получение информации о готовности зоны и управление перемещением груза.

	Опасность и событие
	Ограниченный обзор и недостоверная связь могут привести к опасному перемещению, столкновению либо попаданию человека в зону груза.

	Возможные последствия
	Травмирование людей в зоне перемещения; тяжесть и конкретный сценарий определяют по фактическим условиям.

	Что обследовать
	Границы видимости из кабины, места участников, препятствия, соседние работы, порядок и работоспособность связи.

	Действующая защита
	Перечислить только фактически существующие и проверенные меры. В учебном примере их наличие не установлено.

	Первичная оценка
	Не определена. Нужны данные обследования, принятые критерии вероятности и тяжести, обоснование результата.

	Возможное мероприятие
	Уточнить организацию наблюдения и связи применительно к операции, а также действия при потере информации. Решение принимают по документации и результатам обследования.

	Проверка выполнения
	Подтвердить работоспособность связи и понимание участниками порядка действий безопасным способом, без опасного эксперимента с грузом.

	Повторная оценка
	После выполнения и проверки мер оценить риск по тому же методу. Не считать запланированную меру уже действующей.


Этот разбор не задаёт сигналы, последовательность переключений, грузовые ограничения или порядок испытаний. Их устанавливают применимые документы конкретного оборудования и организации работ.


Лист для собственной оценки
Номер сценария ______  Дата ______  Версия карты ______
	Операция и место
	___________________________________________
___________________________________________

	Опасность и событие
	___________________________________________
___________________________________________

	Кто может пострадать и как
	___________________________________________
___________________________________________

	Данные обследования
	___________________________________________
___________________________________________

	Действующие меры
	___________________________________________
___________________________________________

	Оценка и обоснование
	Метод, вероятность, тяжесть, уровень, решение:
___________________________________________

	Дополнительные меры
	___________________________________________
___________________________________________

	Исполнитель и срок
	___________________________________________

	Проверка результата
	Кто, когда и чем подтверждено выполнение:
___________________________________________

	Повторная оценка
	Результат, основание и дата:
___________________________________________


Проверьте применимость требований ТК РФ (статьи 214, 218), Правил по приказу Минтруда России от 28.10.2020 № 753н и иных норм к конкретной работе. Для соответствующих ОПО учитывают ФНП по приказу Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461. Образец не заменяет эти требования.




